# Produktneuheit von Pöttinger: Der vielseitige Siliermitteltank LIQUIDO F

## Gleichmäßige Applikation der Bakterienlösung für hochwertige Silage

LIQUIDO F nennt sich der neu entwickelte und vielseitig einsetzbare Frontsiliermitteltank von Pöttinger. Er ist markenunabhängig und flexibel in Kombination mit verschiedensten Ladewagen und Ballenpressen einsetzbar. Der Düsenbalken ist zwischen Pick-up und Rotor positioniert. Dort bringt er zur Herstellung hochwertiger Silage die Milchsäurebakterien direkt und homogen auf den Futterstrom auf. Die Ausbringmenge wird an die Futtermenge und die Anforderungen des landwirtschaftlichen Betriebes angepasst.

Zusätzlich kann der LIQUIDO F als Frontbumper oder Frontgewicht genutzt werden. Diese Mehrfachnutzung ermöglicht höhere Einsatzzeiten und damit eine maximale, wirtschaftliche Auslastung des Kombigeräts.

**Zwei Baureihen für unterschiedliche Anforderungen**

Der Siliermitteltank steht in zwei Varianten zur Auswahl: LIQUIDO F 2000 und LIQUIDO F 3000. Ersterer kommt mit einer Dosiermenge von 40 l/h bis 245 l/h, beim Premium-Modell kann die Förderleistung dank der zwei zusätzlichen Düsen auf bis zu 470 l/h ausgeweitet werden.

Ein digitaler Durchflusssensor misst die jeweils aktuelle Durchflussmenge in Litern pro Stunde. Mit der + 10 % / - 10 % Taste lässt sich die Durchflussmenge ganz einfach anpassen.

Beim LIQUIDO F 3000 regelt der Durchflusssensor die Ausbringmenge automatisiert entsprechend der definierten Soll-Menge und den aktuellen Bedingungen. Bei Bedarf schaltet er eigenständig die beiden zusätzlichen Düsen dazu.

Vor jedem Einsatz wird die Steuerung der Ausbringung gewählt: Sie kann entweder manuell per Knopfdruck ein- und ausgeschaltet werden, oder über die Pick-up-Position: wird die Pick-up angehoben, schaltet sich die Ausbringung ab, so geht kein Siliermittel verloren. Eine zusätzliche Option gibt es beim Premium-Modell LIQUIDO F 3000: Er steuert die Ausbringung zusätzlich über die Fahrgeschwindigkeit: je höher die Geschwindigkeit, desto mehr Siliermittel wird auf den Futterstrom aufgetragen.

**Kompakt, vielseitig, praktisch**

Für eine einfache und schnelle Handhabung besitzt der LIQUIDO F drei Tanksysteme. Haupttank, Reinwassertank und Handwaschbehälter ermöglichen gleich mehrere Arbeitsschritte, vom Anmischen zur Befüllung bis zum Händewaschen. Der Haupttank hat ein Standardmaß von 200 Liter, ist aber auch in einer 400-Liter-Variante erhältlich.

Auch die Reinigung von Tank, Leitungen und Düsen ist bei diesem durchdachten Konzept ausgesprochen einfach. Dank Reinwassertank (der LIQUIDO F 3000 besitzt sogar eine integrierte Reinigungsdüse) ist der Reinigungsprozess in wenigen Schritten abgeschlossen und der LIQUIDO F ist rasch wieder bereit für den nächsten Einsatz.

Weitere praktische Features runden das stimmige Gesamtpaket ab: Füllstandsanzeige, Zugmaul und Werkzeugkiste, optional sind Arbeitsbeleuchtung und Abstellrollen verfügbar.

Beim Einsatz als Frontbumper sorgt der LIQUIDO F mit seiner Beleuchtung für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Seine Breite ist von 2,55 bis 2,85 m einstellbar und er kann auch als Frontgewicht verwendet werden. Mit seinen vielseitigen Einsatzmöglichkeiten ist der LIQUIDO F von Pöttinger bestens geeignet für landwirtschaftliche Betriebe jeder Größe.

**Bildervorschau:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| LIQUIDO F 3000 mit JUMBO 5320 DB im Einsatz | LIQUIDO F 3000 mit IMPRESS 3160 VC PRO im Einsatz |
| https://www.poettinger.at/de\_at/newsroom/pressebild/171372 | <https://www.poettinger.at/de_at/newsroom/pressebild/170833> |

Weitere druckoptimierte Bilder: <http://www.poettinger.at/presse>