Pöttinger: FLEXCARE z wyposażeniem Profiline

Wielofunkcyjność połączona z precyzją

Wiodący producent maszyn rolniczych Pöttinger idzie w zgodzie z trendem optymalizacji produkcji w rolnictwie. Nowy kultywator pielący FLEXCARE dzięki wyjątkowej konstrukcji zapewnia maksymalną elastyczność w pracy z różnymi uprawami. FLEXCARE jest teraz wyposażony w sterowanie Profiline, które jest dostępne jako opcja. Wygodne sterowanie Profiline jest oferowane dla wszystkich maszyn do 16 rzędów.

**Precyzja dzięki sterowaniu Profiline**

Dzięki wygodnemu sterowaniu Profiline, maszyny mogą być sterowane bezpośrednio przez kompatybilny z ISOBUS terminal ciągnika lub przez inne terminale. Każda funkcja jest wykonywana niezwłocznie po naciśnięciu przycisku lub dotknięciu palcem.

Olej jest dostarczany przez układ hydrauliczny Load Sensing. Oznacza to, że z układu hydraulicznego ciągnika pobierana jest tylko taka moc, jaka jest faktycznie potrzebna. To oszczędność energii i wzrost efektywności pracy ciągnika.

**Najwyższy komfort**

Każdy element pielący posiada siłownik hydrauliczny podwójnego działania, dzięki czemu elementy pielące mogą być podnoszone na klinach pól i uwrociach oraz ustawione z powrotem w pozycji do pracy poprzez dotknięcie palcem na wyświetlaczu lub automatycznie w oparciu o GPS. Odciąża to operatora, który może całkowicie skoncentrować się na jakości pracy pielnika.

**Precyzyjne sterowanie sekcjami Section Control**

Dostępne jako opcja wygodne sterowanie Profiline w FLEXCARE umożliwia, oprócz jednoczesnego podnoszenia wszystkich elementów pielących na prostych zakończeniach pól, także oddzielne sterowanie poszczególnymi elementami pielącymi na polach o nieregularnych kszłtach. Terminal ISOBUS zapewnia precyzyjne podnoszenie i opuszczanie narzędzi roboczych. Odbywa się to automatycznie podczas przejeżdżania przez granicę pola. Chroni to uprawy, szczególnie w przypadku klinów pól, granicy obszarów lub nakładania się obszarów pól.

**Podgląd zdjęć:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| FLEXCARE V 6200  z precyzyjnym sterowaniem | FLEXCARE V 6200  sprawdza się szczególnie na klinach pola |
| <https://www.poettinger.at/de_at/newsroom/pressebild/105275> | <https://www.poettinger.at/de_at/newsroom/pressebild/105274> |

|  |
| --- |
| Ein Bild, das Reifen, Gelände, Fahrzeug, Rad enthält.  Automatisch generierte Beschreibung |
| FLEXCARE V 6200 - stworzony specjalnie do wszechstronnego zastosowania |
| <https://www.poettinger.at/de_at/newsroom/pressebild/15341> |

Pozostałe zdjęcia w jakości do druku:<http://www.poettinger.at/presse>